**扬尘防治管理平台可视化大屏项目**

**报价单**

(效果图，可视化大屏项目安装在安全站201会议室西边墙壁上，原墙面为铝塑板)

1. **项目报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、可视化大屏** | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| **1** | 55寸触摸一体机 | （i5处理器，内存4g，固态硬盘128g）以上，支持无线投屏播放。 | 2 | 台 |  |  |
| **2** | 含运输安装费用 |  | 1 | 套 |  |  |
| **小计** | | | | | |  |
| **二、单红防水LED屏** | | | | | | |
| **序号** | **显示屏型号** | **单元板尺寸** | **数量** | **屏长** | **加边框尺寸** | **屏总长** |
| **1** | P10显示屏长 | 0.32 | 14 | 4.48 | 0.09 | 4.57 |
| **2** | P10显示屏高 | 0.16 | 2 | 0.32 | 0.09 | 0.41 |
| **序号** | **产品名称** | **规格尺寸** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| **1** | P10单红防水LED屏 | 4.57\*0.41 | 2 | 平方 |  |  |
| **注：4.57\*0.41=1.87平方≈2平方（出厂按2个平方算）** | | | | | |  |
| **小计** | | | | | |  |
| **三、广告设计部分** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| **1** | 2公分厚PVC板＋亚克力面板 背喷 | | 1 | 套 |  |  |
| **2** | LED屏＋广告安装设计 | | 1 | 套 |  |  |
| **小计** | | | | | |  |
| 本扬尘防治管理平台可视化大屏项目需包含至少2年质保，有24小时服务电话，项目寿命周期内的维修服务。 | | | | | 小计 |  |
| 税率 |  |
| 税额 |  |
| **总计含税价** |  |