一、项目名称

黄石市“智慧工地”安全生产监管平台软件开发及接入服务

二、项目地点

黄石市建筑行业安全监察站

三、采购内容

1、采购需求

说明：采购需求中的技术、服务及商务要求，应满足或优于。平台验收时投标人需提供第三方评测机构出具的平台软件测试报告和等级保护测评报告。评测费用和验收费用由投标

序号	名称	数量	单位	要求/备注	货物/服务
1	智慧工地安全生产监管平台	服务技术架构，集成软件、硬件数据汇总能力客户端包括PC和APP	1	套
服务
2	数据对接服务	主要包括与湖北省安监平台数据对接、与湖北省防疫数据对接、与扬尘防治平台数据对接、与黄石市政府数据共享交换平台对接。	1	项
服务
人承担。

2、项目简介

根据国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发(2017)19号)、住建部《关于印发 2016~2020年建筑业信息化发展纲要的通知》(建质函(2016)183号)、湖北省住建厅《湖北建筑业发展“十四五”规划》(鄂建文(2021)36号)、湖北省住建厅《关于加强建筑施工现场塔式起重机和疫情防控智能化监测的紧急通知》((2022)171号)等文件要求，为全面加强全市建筑施工安全生产信息化管理，提升我市建筑施工安全标准化水平，有效监管建筑工地安全文明施工、扬尘管控、疫情防控，进一步加快推动建筑业转型升级、提质增效，促进我市建筑业持续健康发展，我局拟开发建设“智慧工地”安全生产监管平台。

3、技术、服务要求

名称	功能	技术参数要求
1.智慧工地平台架构	1.1平台架构	1.1.1软件平台需支持PC和APP，具备集成软件、硬件数据汇总能力
1.2系统概览	1.2.1 WEB端-概览：包含不限于以下功能：各功能快速入口及聚合数据展示，主要展示：未处理告警事件数量、各参建单位数量、待办事项、通知公告、项目报表等。
1.2.2WEB端-概览：支持查询所有项目的基础信息，包括不限于：项目名称、所在地区、管理员、联系方式、建设单位、监理单位、开工及竣工日期等
1.2.3APP端-概览：
1）需支持项目GIS地图一张图展示，并能联动风险预警中心，通过不用颜色区分出不同风险等级的项目。
2）需支持在地图上快速能浏览辖区内各项目基本信息概览，物联监测信息概览、业务监管信息概览以及常用功能。
3）需支持在地图上筛选项目名称、项目状态（筹备、在建、完工、停工）和项目类别（房屋建筑工程、拆除工地、道路和桥梁维修工地等），开工日期，竣工日期等。
4）需支持告警风险等级和告警设备类型的今日、近7日饼状图分析。
5）需支持近7日告警趋势树形图分析（告警新增和告警解除）。
6）需支持实时显示当前未解除的告警数，及今日新增告警数（含告警报表）和已解除告警数（含已解除告警报表）。
7）告警报表：需支持告警报表（未解除、已解除）、风险等级、设备类型、告警日期和解除日期等信息筛选。
8）需针对物联监测告警报表中未解除报警,支持手动一键解除和一键发送告警通知单。
1.3协同办公	1.3.1包括不限于以下功能：维护通知公告信息，支持平台内通知公告消息推送
1.3.2包括不限于以下功能：多层级维护文档信息，并支持文档的权限管理
1.4分级预警中心及智慧处理中心	1.4.1支持物联设备基础信息查询及基础数据修改，包括不限于设备名称、项目名称、设备供应商、型号、状态等功能管理。
1.4.2可对物联设备告警进行符合业务监管场景的规则配置
1.4.3可对物联设备告警进行问题处理执行方式的配置，如对不同组织对象发送平台消息、短信、AI电话、智能广播等
1.4.4可对物联设备告警消息进行风险等级配置
1.4.5可对平台内的各类物联设备进行规则模板配置，方便使用者基于业务场景快速设置监测规则
1.5系统通知（日报、周报、月报）	1.5.1需支持通过大数据分析自动生成日报、周报、月报，并能够通过平台权限管理定时发送给不同监管科室成员；需支持定时自动上报今日/本周/本月整体情况及异常情况；
1.5.2监测告警统计与告警设备类型分析：需支持定时自动上报今日/本周/本月待解除告警总数及较昨日/上周/上月变化数；需支持定时自动上报今日/本周/本月超期3日未解除告警总数及较昨日/本周/本月变化数；需支持自动上报本周及本月告警新增趋势图和告警新增解除分析趋势图；需支持定时自动上报今日/本周各设备类型的新增告警总数和解除告警总数及较上周变化数；
1.5.3项目现场统计:需支持定时自动上报今日/本周参建单位总数、进场人员总数及较昨日/本周变化数；需支持今日重点人员平均考勤率及较昨日变化数；
1.5.4项目状态统计：需支持定时自动上报今日/本周/本月筹备、在建、完工、停工工地总数及较昨日/上周/上月变化数；
1.5.5系统运行统计：需支持定时自动上报日用户登录活跃总数、App日人均使用总时长及较昨日/上周/上月变化数，和用户日活量趋势图
1.6组织设置	1.6.1支持组织成员内多用户组织结构维护
1.6.2支持组织信息设置，对logo和系统名称可自定义设置。
1.6.3支持所有模块功能权限定制化设置、支持不同组织结构成员内不同项目权限的设置、支持组织结构中成员的维护。
2.数据指挥中心	2.1全局概览数据分析	2.1.1应支持基于GIS地图上各项目的数据基础信息展示，应支持项目地点、工程进度、环境指标排名并可切换视频监控系统中。
2.1.2应显示参建单位、参与项目中管理人员、特种人员、普通作业人员的到场情况；
2.1.3因统计分析监测设备指标的各项概览。
2.1.4应支持安全质量指标分析，应展示分析近6个月安全、质量检测趋势分析；
2.1.5可对报警信息进行统计，并根据不同告警等级，分别进行统计分析；
2.2人员管理数据分析	2.2.1支持基于GIS地图上人员展示迁徙分析图
2.2.2数据指标概览功能：包括劳务实名指标概览、分包、总包数据在线分析；
2.2.3人员资质分析功能：可对参与建筑工地的各类人员证书进行统计分析；
2.2.4管理人员岗位分析功能：可对工地人员各类管理人员的考勤在线率进行考勤分析；
2.2.5人员工种分析功能：可针对普通工人、特种人员工种进行人员数量统计分析；
2.2.6性别分析功能：可对参与工地人员的性别进行占比分析
2.2.7年龄分析功能：可对不同年龄段进行统计分析
2.2.8告警记录：可通报有关于人员考勤、证书期限等告警信息；
2.3物联监测数据分析	2.3.1物联监测数据统计分析功能：对所监测物联设备数量、视频监控覆盖率、塔吊监测覆盖率、升降机监测覆盖率进行统计分析，并显示预警信息数据、报警数据；
2.3.2支持视频同时多路在线查看，最大支持24路同时查看，查看视频回放、告警记录，通报有关于视频AI的视频AI报警信息。
2.3.3塔吊、升降机数据分析功能：可基于GIS地图项目基础信息查询，支持塔吊运行数据在线监测、物联监测设备告警统计排行、特种设备运行数据告警查询等；
2.4安全监督数据分析	2.4.1安全指标概览：包括安全监测数量、整改数量、问题率及平均整改率进行统计分析；
2.4.2安全监测项目统计：对安全监测内容数量进行统计分析；
2.4.3安全监督员监测数量分析
2.4.4质量监督员监测数量分析
2.4.5项目质量检查整改分析
2.5环境监测数据分析	2.5.1基于GIS地图展示项目环境
2.5.2近7日施工现场平均环境指标分析
2.5.3空气质量统计分析
2.5.4一周天气预报；
2.5.5空气质量PM2.5、PM10排行
2.5.6告警等级：对环境告警等级数据进行统计分析
2.5.7告警记录：对告警记录进行统计分析
2.6 平台自定义配置	2.6.1支持拖拽操作组件，搭建个性化大屏
2.6.2可根据不通需求、配置，一键切换大屏风格
2.6.3支持自定义组件，一键保存并重复利用
3.工地人员实名制管理及工地疫情防控	3.1人员管理	3.1.1可对项目参建单位、班组、人员实名制进行管理。
3.1.2支持身份证实名登记，可建立人员数据库，完善劳务信息，包括工种、证书信息，培训经历等。
3.1.3可为施工企业提供员工安全培训。
3.1.4可对接智能人脸识别闸机，自动记录考勤，并自动整理出每名工人的考勤报表。
3.1.5支持考勤数据图形报表展示、数据分析
3.1.6支持考勤记录依据项目、参建单位、班组及时间维度查询筛选
3.2智慧防疫	3.2.1支持体温监测数据实时上传与预警分析
3.2.2支持核酸监测报告、消毒记录上传。
3.2.3疫情防控功能：监测项目工人进出现场时的健康码、核酸检测、体温、疫苗接种等数据，
4.视频监控及AI智能化	4.1视频监测	4.1.1视频监控功能，包括项目上视频在线预览、视频回放、球机视频移动、放大、缩小等操作，同时支持同时查看多路视频画面，最大支持24路同时查看
4.2AI智能化	4.2.2支持智能识别视频监控中的未带安全帽、未穿安全背心、区域入侵；
4.2.3支持查询报警记录，风险等级评估、报警趋势分析
4.3联动报警音柱	4.3.1通过在施工现场配置智能音柱设备，使得平台产生的物联告警消息可以在现场自动实时播报；
4.3.2支持移动端进行文字转语音播报，同时支持声音、语速调节。
5.扬尘噪声等环境监测	5.1环境监测	5.1.1支持温度、湿度、PM2.5、PM10、噪音、风速、风向等8项指标实时采集，现场环境有效监控 指标超标自动统计，现场环境量化管理
5.1.2支持图形化分析环境监测数据，需支持8项详细参数的当日监测数据趋势图分析。
5.1.3记录环境设备触发告警规则的信息
5.1.4支持远程自动/手动启停喷淋设备，查询喷淋设备的喷淋操作记录
5.1.5记录环境监测各参数的信息
5.1.6项目信息统计分析，需支持快速筛选各项目设备具体信息。
6.塔式起重机安全监控	6.1 塔吊监测	6.1.1需支持包括高度、幅度、回转、载重、风速、倾角、力矩百分比、倾斜百分比、重量百分比、风速百分比等各项指标实时采集。
6.1.2支持图形化分析塔吊安全监测数据，需支持8项详细参数的当日监测数据趋势图分析。
6.1.3记录环境设备触发告警规则的信息
6.1.4项目信息统计分析，需支持快速筛选各项目设备具体信息。
6.2吊钩可视化	6.2.1支持将管辖项目的塔吊吊钩运行实时视频接入视频监控模块，对摄像机的焦距、倍率、转向等进行自动调节，视频存储备查
7.施工升降机安全监控	7.1 升降机监测	7.1.1需支持包括高度、重量、清晰度X、倾斜度y、倾斜x、倾斜y、人数、速度、速度方向、重量百分比、门锁状态等各项指标实时采集。
7.1.2支持图形化分析升降机安全监测数据，需支持11项详细参数的当日监测数据趋势图分析。
7.1.3记录环境设备触发告警规则的信息
7.1.4项目信息统计分析，需支持快速筛选各项目设备具体信息。
8.危险性较大的分部分项工程安全管理	8.1危大工程管理	8.1.1需支持项目危大工程的上报，上报内容需包含项目安全管理基本情况、危大工程清单，危大工程进展情况、超规模危大工程专家论证情况以及监督抽查整改完成情况等信息。
9.起重机械设备及大型设备、机具管理	9.1机械设备管理	9.1.1需支持对设备的名称、备案编号、设备型号、生产厂家、安装单位、出厂日期，出厂编号，设备进出场状态、相关附件进行登记与查询，支持批量导入平台，并自动生产二维码。
9.1.2需支持对设备维保情况进行记录与查询，包括维保日期、维保情况说明、维保照片或维保文档附件等。
9.1.3需支持支持对设备日常进行巡检记录与查询，包括巡检日期、巡检情况说明、巡检照片或巡检文档附件等，并可关联下发整改通知单。
9.1.4需支持对设备机管员或安拆人员作业资质与证书上传，证书变动到期预警等。
10.三级教育培训管理	10.1安全培训管理	10.1.1需支持安全三级教育培训人员档案、培训记录、考试数据等进行信息化管理
11.安全、质量监督	11.1安全监督管理	11.1.1手动开单功能，需支持项目人员对项目手动巡检，功能包括：项目名称、检查人、检查日期、单体名称、隐患范围、隐患类型、隐患信息（需内置隐患排查库，排查库应依据湖北省安全生产检查容包括不限于：管理体系、文明施工、施工用电、施工用具、高处作业、施工升降机、物料提升机、塔式起重机、门式起重机、起重吊装、基坑、扣式钢管脚手架、碗口式钢管脚手架、门式钢管脚手架、承插盘型钢管脚手架、悬挑梁脚手架、附着式升降脚手架、双排脚手架、满堂脚手架、满堂模板就支架、模板支架、梁柱式模板支撑架、吊篮、大模板、滑动模板、液压爬升模板、矿山法隧道、盾构法隧道、移动模板、顶管、沉井、钢围堰、土石围堰、栈桥平台、悬臂挂篮、架桥机、猫道、缆索起重机及人工挖孔桩等39大项安全检查内容，并提供以上39项的详细安全检查分项排查库，方便移动端下拉式的问题排查）、处置结果（功能可选：符合要求、立即整改、限期整改、停工整改）及上传照片，并发起制定项目、人员的整改通知。
11.1.2日常抽查，需满足监管人员对工地的日常抽查工作，包括：工程名称、抽查人员、抽查日期、抽查内容等。
11.1.3省市督查，满足省厅监管人员前往黄石市工地现场进行督查计划的制定，主要包括以下功能：督查主体，工程名称、起始时间、截止日期、抽查人员、督查内容（将包含内置隐患排查39大项检查内容，并支持多选），新建完成省市督查内容后将自动加入至监督计划功能模块中。
11.1.4监督计划，需满足在监督管理人员对工地的安全巡检工作的计划管理，主要包括以下功能：项目名称、受监日期起始时间、对项目主体施工、基础施工、装饰施工的监督抽查频次、重点抽查内容进行记录，并支持联动监督整改自动生成检查次数和重点内容。
11.1.5项目整改，需针对在安全检查过程中不符合安全生产规范的项目，下发整改告知书。包含以下功能：项目名称、检查结果（包括：符合要求、立即整改、限期整改、停工整改）、抽查人员、下单方式、检查日期、项目状态及告知书（支持告知书导出文字模板的自定义化）
11.1.6整改回复，监管人员对项目上提交的整改文件进行整改审核，需支持以下功能：检查结果（包括：符合要求、立即整改、限期整改、停工整改）、抽查人员、下单方式、检查日期、项目状态及告知书（支持告知书导出文字模板的自定义化），并支持项目整改审核，并支持整改回复的详细内容。
11.1.7安全日志，需支持监督人员查看项目端上传的安全日志信息。
11.1.8安全技术交底，需支持监督人员查看项目端上次的安全技术交底信息。
11.2安全巡检管理	11.2.1安全生产检查：需支持巡检人员多选与检查项多选；当检查项不合格时，需支持自动弹出风险等级评判；巡查完成后，系统需支持自动生成word报告，并需支持下载导出可打印签字；报告中应包含但不限于工程概况、危大及超危大的分部分项工程、各个专业检查分布情况报表、各分项工程具体检查情况报表、检查评分情况报表、现场发现问题分布饼图、风险隐患分布表、评估结果及指导意见等。
11.2.2文明施工检查（安全及扬尘防治巡查）：检查内容应包括安全帽、安全带、安全网配备情况；施工现场“四口五临边”安全防护情况）；施工围挡封闭100%、施工道理硬化100%、车辆出入冲洗100%、车辆封闭运输100%、裸土覆盖、垃圾封闭消运100%、降尘设施100%；需支持提供六个100%文明详细打分检查项，打分同时需支持自动进行风险等级评断与总分汇总。
11.2.3监督整改:需支持自动关联安全生产检查和文明施工检查不合格检查项下发整改；自动关联待整改的不合格检查项之后，需支持自动弹出对应需要整改的措施和建议，减少需要手动打字输入的环节，提高工作效率。
11.3质量监督	11.3.1支持对所管辖项目进行质量检查，支持所管辖项目发起质量整改，并可对整改结果进行审批
11.3.2支持查询项目提交的住宅质量信息，并支持对住宅质量信息审批、公示
11.4诚信监督	11.4.1需支持以下功能：主体信用信息进行管理，对其不良行为进行扣分并下发通知书，形成不良行为信息管理统计台账
12.数据对接	12.1 与湖北省安监平台数据对接	12.1.1需提供湖北安监平台数据对接文档，并保障黄石市工地安全监督管理功能模块数据与湖北省厅数据进行互通。
12.2与湖北省防疫数据对接	12.2.1需支持数据互通：系统平台、设备均支持与湖北省住建厅“疫情防控管理平台”数据互通，并上传每日考勤数据、疫情数据与人员考勤数据对应，且与湖北省健康码平台进行数据互通，并提供详细的平台数据对接文档。
12.3与扬尘防止平台数据对接	12.3.1结合黄石市现有扬尘防治平台，应整合现有视频监控数据和扬尘监测数据，通过双方平台数据互通方式整合至黄石智慧工地平台中，并提供完善平台对接方案。
12.4与黄石市政府数据共享交换平台对接	12.4.1需保障与黄石市政府数据共享交换平台对接。